|  |
| --- |
| **СВЧ-печь профессиональная MOC5241 OnCue**  |
| Мощность СВЧ (общая) | 2400 Вт (3100 Вт) |
| Количество уровней | 11 уровней мощности, разморозка |
| Тип управления | электронное |
| Память  |  до 100 блюд  |
| Магнетрон | 2 магнетрона (верх и низ) |
| Объем камеры | 9 л |
| Габариты камеры | 298х222х136 мм |
| Габариты корпуса | 346х473х451 мм |
| Материал камеры  | нержавеющая сталь |

 

Плоское керамическое основание обеспечивает простоту и удобство эксплуатации и обслуживания печи

**До 130 разогревов в час!**

Дверца закрывается сверху вниз, экономя место на кухне. Автоматическое открытие по завершении цикла.

Вращающиеся антенны в верхней и нижней части печи обеспечивают равномерный прогрев всего объема продукта.

Удобная литая дверная ручка.

Удобное и простое управления. Значки – иконки. Отсутствие языкового барьера. Шрифт Брайля для слабовидящих.



Фигурная задняя стенка позволяет установить 2 печи спина к спине на столешнице шириной всего 724 мм.

Идеальное решения для системы фаст-фуда! Время разогрева: маленький сэндвич - 4с., большой сэндвич - 6с., 2 больших сэндвича - 9с., бекон - 38с., чизбургер - 20с.

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Сверхпроизводительность! Более 200 блюд в день!** |
|  | **2 магнетрона! Более равномерный и быстрый нагрев!** |
|  | **Чрезвычайно высокая скорость приготовления!** **Разогрев в 3-3,5 раза быстрее бытовых печей!** |
|  | **Создана для работы в условиях профессиональной кухни при критических значений температуры и влажности!** |
|  | **Высокое качество продукта! Чем меньше продукт находится под воздействием СВЧ-волн, тем выше его качество.** |
|  | **Высочайше качество сборки! Сделано в США!** |